**824.00.00.00**

Ergänzende Technische Vertragsbedingungen der Landeshauptstadt Stuttgart zu VOB/C und zu den Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen (ETV-Stadt)

**Metallbauarbeiten, Jahresbau**

01.00.00 Stundenlohnarbeiten (auf Nachweis)

Bei den nachfolgend nur beispielhaft aufgeführten, wiederkehrenden Bauteilkontrollen sind mindestens die jeweils angegebenen Prüfungen auf einwandfreien Zustand und störungsfreie Funktion durchzuführen, Teile zu warten und bei Bedarf zu reparieren, bzw. ganz oder teilweise zu ersetzen:

- Technik-Geschränke  
Öffnen, Kontrolle auf Vollständigkeit, Unrat ausräumen, Türen auf Funktionsfähigkeit prüfen, Türbänder und Schlösser mit "Rostlöser" einsprühen, gangbar machen, gelockerte oder abgerissene Türbänder befestigen bzw. wieder anschweißen, Schlösser und Scharniere ölen, defekte Schlösser ersetzen, Schließzylinder mit Graphit schmieren, Feuerwehrschläuche (C-Anschluss) überprüfen ggf. aufrollen, Halterungen der Schlauchhaspel überprüfen ggf. ausrichten, anschweißen, verbogene Geschränketüren richten, Schweißstellen kalt nachverzinken, beschädigten Farbanstrich nachbessern.

- Informationssäulen  
Makrolon- oder Acrylglasscheiben überprüfen, wenn lose, neu befestigen, beschädigte Scheiben ausbauen und durch bauseits gelieferte ersetzen, sonst wie vor (Geschränke).

- Stahltüren  
Türen gangbar und schließbar machen, Schlösser und Türbänder prüfen, ölen ggf. ersetzen, Schließzylinder mit Graphit schmieren, Drücker- oder Wechselgarnitur prüfen, losgerissene Drücker wieder montieren ggf. ersetzen, evtl. Türbänder kröpfen, Türschließer bzw. Bodentürschließer neu einstellen, fetten, evtl. Achsbolzen im BTS austauschen, desgl. Abdeckplatte, Bodenschließer ausbauen, Anschlagschienen ausbrechen, erneuern, Blechaufdoppelung richten.

- Gitterroste  
Verbogene Gitterroste gerade richten, abgerissene Laschen wieder anschweißen, defekte Vierkantverschlüsse entfernen, neue 8 mm Vierkantdorne anschweißen, kalt nachverzinken, lose Winkelrahmen (Zarge) reinigen, befestigen, durchgerosteten Winkelrahmen evtl. ausspitzen.

- Wandpaneele  
demontieren, richten und wieder anbringen, lose Wandpaneele wieder befestigen, demolierte Paneele ersetzen, Stahl-Unterkonstruktion teilweise ergänzen.

- Handläufe und Geländer  
gerade richten, befestigen, teilen, verschweißen, Oberfläche nacharbeiten.

Alle nicht verzinkten Stahlteile und Schweißnähte sind kalt zu verzinken.

Zu ergänzende Materialien werden gesondert vergütet.

- Lüftungsgitterrahmen  
befestigen, Rauchklappen und Seilzüge prüfen.

- Gitterrost-Mindestgrößen  
bei Gitterrosten wird als Mindestgröße 0,15 m² berechnet.

- Mindestgrößenzuschläge für Gitterroste  
bei Sonderanfertigung unter 0,7 m² wird auf die angebotenen Einheitspreise ein Zuschlag entsprechend nachfolgender Tabelle vergütet:

|  |  |
| --- | --- |
| Größe | Zuschlag |
| > = 0,70 m² | 0 % |
| < = 0,70 m² bis > = 0,50 m² | 10 % |
| < = 0,50 m² bis > = 0,35 m² | 15 % |
| < = 0,35 m² bis > = 0,25 m² | 20 % |
| < = 0,25 m² bis > = 0,15 m² | 25 % |

***# #***