**410.04.00.00**

**Umrechnung von Schüttgütern**

lose ver-  
geschüttet dichtet

Rheinsand 0 - 2 mm 1 m³ 1,56 t 1,85 t

Rheinsand 0 - 8 mm 1 m³ 1,70 t -

Rheinkies 8 - 16 mm 1 m³ 1,78 t -

Rheinkies 8 - 32 mm 1 m³ 1,78 t -

Kiessand 0 - 32 mm 1 m³ 1,72 t 2,05 t

Mainsand 0 - 2 mm 1 m³ 1,60 t 1,90 t

Kalksteinschotter 32 - 45 mm 1 m³ 1,52 t 1,75 t

Kalksteinschotter 45 - 56 mm 1 m³ 1,52 t 1,75 t

Kalksteinsplitt 5 - 32 mm 1 m³ 1,56 t -

Siebschutt 1 m³ 1,80 t 2,08 t

Schottertragschicht 1 m³ 1,80 t 2,15 t

Kaltasphalt 1 m³ - 2,15 t

Bituminöse Tragschicht 1 m³ - 2,36 t

Deckschicht 1 m³ - 2,39 t

Binder 1 m³ - 2,36 t

Gussasphalt 1 m³ - 2,45 t

Oberboden (Mutterboden) 1 m³ 1,70 t -

Schutt/Unrat 1 m³ 1,80 t -

Lava 1 m³ - 1,10 t

Recyclingmaterial 1 m³ - 2,10 t

                  

\*

Werden für die ausgeschriebenen Arbeiten im Zuge anderer Untersuchungen (Kontrollprüfungen für Gütenachweise) an neutralen Instituten auch Gewichte von Schüttgütern ermittelt, treten die dort festgestellten an die Stelle der hier festgelegten Werte.

Die Umrechnungstabelle hat nur abrechnungstechnische, jedoch keine bodenmechanische Bedeutung.

***# #***