**820.00.00.00**

Ergänzende Technische Vertragsbedingungen der Landeshauptstadt Stuttgart zu VOB/C und zu den Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen (ETV-Stadt)

**Straßenbau**

Güteüberwachung bituminöse Tragschichten und Decken  
  
Die in der ZTV Asphalt genannten Prüfungen (Tabelle 1.9) sind vom AN durch ein anerkanntes Prüfinstitut durchzuführen.

 01.00.00 Bituminöse Tragschichten und Decken  
  
Keine ergänzende Anforderungen

\*

 01.00.00 Bituminöse Tragschichten und Decken

\*

 Mischgutentnahme für Rückstellproben  
  
Entnahme einer Probe an Einbaustelle je       m²  
  
kann verlangt werden.

\*

 Nachweise über den Verdichtungsgrad (Marschall-Dichte).  
Nachweise je Schicht, Lage nach Angabe des Auftraggebers.

\*

 Anzahl der Prüfungen

\*



\*

 02.00.00 Ebenheitsmessungen für Deckschichten  
  
Keine besondere Angaben

\*

 02.00.00 Ebenheitsmessungen für Deckschichten  
  
Es gelten hierfür als Grenzwert:

\*

 4 mm

\*

 6 mm

\*

 10 mm

\*

 Durchführung der Messung mit Planograph.  
  
Abstand zwischen der ersten und der letzten Radachse 4 m. Messungen nach dem Merkblatt für Ebenheitsmessungen.  
  
Zusätzlich verlangte Kontrollprüfungen werden vom unterliegenden Teil bezahlt.

\*

***# #***