**815.00.00.00**

Ergänzende Technische Vertragsbedingungen der Landeshauptstadt Stuttgart zu VOB/C und zu den Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen (ETV-Stadt)

**Planung: Bemessung von Stahl- und Spannbeton**

 01.00.00 Beschränkung der Rissbreiten  
Sie ist nach den Vorschriften nachzuweisen. Dabei gilt eine Spritzabdichtung nicht als Abdichtung im Sinne dieser Vorschrift.

\*

 02.00.00 Zwangsbewehrung  
Ein Stababstand von <= 10 cm ist grundsätzlich einzuhalten.

\*

 03.00.00 Vorspannung

\*

 Der Überbau wird beschränkt vorgespannt in:

\*

 Längsrichtung

\*

 Längs- und Querrichtung

\*

 Für Eigengewicht und 80% der Verkehrslast und für alle Bauzustände sind die zulässigen Grenzwerte der Biegezugspannungen für volle Vorspannung einzuhalten.

\*

 Zur Verhütung von Schwindrissen wird eine Frühvorspannung spätestens am 4. Tag nach Einbringung des Betons verlangt

\*

***# #***