**828.00.00.00**

Ergänzende Technische Vertragsbedingungen der Landeshauptstadt Stuttgart zu VOB/C und zu den Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen (ETV-Stadt)

**Gussasphaltarbeiten DIN 18354**

01.00.00 Untergrund  
  
Stahlbeton

02.00.00 Belagsart und Dicke  
  
siehe Leistungsverzeichnis  
  
Gussasphalt d = 45 mm auf Trennschicht  
  
Gussasphalt-Verbundestrich d = 25 mm in Schachtabdeckungen

***# #***